เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
2 การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน (งบประมาณ 52,869,000 บาท)
กิจกรรมหลัก : การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน  (งบประมาณ 52,869,000 บาท)
งบรายจ่าย : งบเงินอุดหนุน (งบประมาณ 52,869,000 บาท)
ระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน  (งบประมาณ 52,869,000 บาท)
ระดับที่ 2 : ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต  (งบประมาณ 52,869,000 บาท)
ระดับที่ 3 : ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ. 10074 แยก ทช.สาย 4026 – บ้านประทัดบุ ตำบลท่าสว่าง,นาดี อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ช่วง กม. 12+200 ถึง กม. 14+085 ระยะทาง 1.885 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 15,080 ตารางเมตร  (งบประมาณ 9,990,000  บาท)
ระดับที่ 3 : ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ. 10004 บ้านหนองตาด- บ้านหนองแวง-บ้านโสมน ตำบลเมืองแก,บัวโคก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ช่วง กม. 4+500 ถึง กม.7+000 ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร (งบประมาณ 9,990,000  บาท)
ระดับที่ 3 : ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ. 10092 บ้านหนองตบ - บ้านนาเรือง ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์  ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 1+500 ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 เมตร ระยะทางรวม 1.500 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร (งบประมาณ 6,190,000 บาท)
ระดับที่ 3 : ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling  รหัสสายทาง สร.ถ. 10047 บ้านตะตึงไถง – บ้านเกรียด ตำบลนอกเมือง,เทนมีย์  อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ - ช่วงที่ 1 กม. 4+535 ถึง กม. 5+600 ระยะทาง 1.065 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร  - ช่วงที่ 2 กม.5+600 ถึง กม.5+630 ระยะทาง 0.030 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหลทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร (Overlay) - ช่วงที่ 3 กม. 5+630 ถึง กม. 5+900 ระยะทาง 0.270 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง  6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ1.00 เมตร ระยะทางรวม 1.365 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 10,950 ตารางเมตร (งบประมาณ 6,800,000 บาท)
ระดับที่ 3 : ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling  รหัสสายทาง สร.ถ. 10132 บ้านละเอาะ - บ้านโคกยาว ตำบลจีกแดก,โคกกลาง อำเภอพนนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์  ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 2+495 ระยะทาง 2.495 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 เมตร ระยะทางรวม 2.495 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 14,970 ตารางเมตร (งบประมาณ 9,999,000 บาท)
ระดับที่ 3 : ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling  รหัสสายทาง สร.ถ. 10028 บ้านยางชุม - บ้านดู่นาหนองไผ่ ตำบลศรีณรงค์,นาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ช่วง กม. 4+800 ถึง กม. 6+675 ระยะทาง 1.875 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร (งบประมาณ 9,900,000 บาท)
