## บัญชีโครงการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **งบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| 1 | โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10082 แยกทางหลวง 214 (บ้านหนองยาง) – บ้านสนม ตำบลเมืองแก,บัวโคก,โพนโก,สนม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ช่วง กม. 1+850 ถึง กม. 4+000 ระยะทาง 2.150 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตรหรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 17,200 ตารางเมตร (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2567 หน้า 2 ข้อ 1) | 9,999,000 |  |
| 2 | โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10047 บ้านตะตึงไถง – บ้านเกรียด ตำบลนอกเมือง,เทนมีย์ อำเภอมือง จังหวัดสุรินทร์  - ช่วงที่ 1 กม. 0+000 ถึง กม. 0+535 ระยะทาง 0.535 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร  - ช่วงที่ 2 กม. 1+045 ถึง กม. 1+245 ระยะทาง 0.200 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร  - ช่วงที่ 3 กม. 1+245 ถึง กม. 2+400 ระยะทาง 1.155 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร (Overlay)  - ช่วงที่ 4 กม. 2+400 ถึง กม. 3+000 ระยะทาง 0.600 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทางรวม 2.490 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 19,920 ตารางเมตร (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566 หน้า 156 ข้อ 184 | 9,999,000 |  |
| 3 | โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10048 บ้านโดนโอก - บ้านทมอ ตำบลนาบัว,ทมอ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  - ช่วงที่ 1 กม. 5+035 ถึง กม. 6+515 ระยะทาง 1.480 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร  - ช่วงที่ 2 กม. 6+515 ถึง กม. 6+545 ระยะทาง 0.030 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร (Overlay)  - ช่วงที่ 3 กม. 6+545 ถึง กม. 6+650 ระยะทาง 0.105 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร (Overlay)  - ช่วงที่ 4 กม. 6+650 ถึง กม. 6+680 ระยะทาง 0.030 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร (Overlay)  - ช่วงที่ 5 กม. 6+680 ถึง กม. 6+995 ระยะทาง 0.315 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร (Overlay) ระยะทางรวม 1.960 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 15,680 ตารางเมตร (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566 หน้า 157 ข้อ 187) | 8,313,000 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **งบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| 4 | โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10043 บ้านละลมระไซร์ – บ้าน มะเมียง ตำบลปรือ,โชคนาสาม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ช่วง กม.7+320 ถึง กม. 8+700 ระยะทาง 1.380 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 11,040 ตารางเมตร (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2567 หน้า 2 ข้อ 2) | 6,200,000 |  |
| 5 | โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10162 บ้านเป็นสุข – บ้านผาง ตำบลเป็นสุข,ชุมแสง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ช่วง กม.3+600 ถึง กม. 6+925 ระยะทาง 3.325 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ – เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 19,950 ตารางเมตร (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2567 หน้า 3 ข้อ 3) | 11,430,000 |  |
| 6 | โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10037 บ้านจารย์ - บ้านสะกาด ตำบลบ้านจารย์,สะกาด อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ช่วง กม. 2+175 ถึง กม.4+075 ระยะทาง 1.900 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 15,200 ตารางเมตร (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566 หน้า 178 ข้อ 251) | 9,000,000 |  |
| 7 | โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ. 10035 บ้านตาแอก - บ้านเกษตรถาวร ตำบลบ้านจารย์,ด่าน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ช่วง กม. 6+500 ถึง กม. 8+535 ระยะทาง 2.035 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ – เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,210 ตารางเมตร (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2567 หน้า 3 ข้อ 4) | 7,100,000 |  |

* 2 -
* 3 -

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **งบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| 8 | โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10089 แยก ทางหลวง 2328 - บ้านสะเดา ตำบลจรัส,สะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์  - ช่วงที่ 1 กม. 0+000 ถึง กม. 0+800 ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร  - ช่วงที่ 2 กม. 0+800 ถึง กม. 1+475 ระยะทาง 0.675 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร (Overlay)  - ช่วงที่ 3 กม. 1+475 ถึง กม. 1+502 ระยะทาง 0.027 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร (Overlay)  - ช่วงที่ 4 กม. 1+502 ถึง กม. 1+800 ระยะทาง 0.298 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร (Overlay)  - ช่วงที่ 5 กม. 1+800 ถึง กม. 2+400 ระยะทาง 0.600 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทางรวม 2.400 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 19,173 ตารางเมตร (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566 หน้า 183 ข้อ 265) | 9,999,000 |  |
| 9 | โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ. 10147 บ้านอีแฮต – บ้านอีโกฎิ ตำบลคำผง,หนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์  - ช่วงที่ 1 กม. 0+000 ถึง กม. 0+765 ระยะทาง 0.765 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ - เมตร  - ช่วงที่ 2 กม. 0+765 ถึง กม. 0+795 ระยะทาง 0.030 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร (Overlay)  - ช่วงที่ 3 กม. 0+795 ถึง กม. 1+300 ระยะทาง 0.505 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ - เมตร  - ช่วงที่ 4 กม. 1+300 ถึง กม. 1+970 ระยะทาง 0.670 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ - เมตร (Overlay) ระยะทางรวม 1.970 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 11,910 ตารางเมตร (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2567 หน้า 4 ข้อ 5) | 6,700,000 |  |

* 4 -

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **งบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| 10 | โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สร.ถ.10008 บ้านท่าศิลา – บ้าน ทุ่งโก - บ้านหนองเมธี ตำบลเมืองแก,หนองเมธี อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร ไม่มีทางเท้า SKEW 30 องศา (Approach Stab 5.00 เมตร + สะพาน 17.00 เมตร + Approach Stab 5.00 เมตร) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566 หน้า 7 ข้อ 1) | 3,360,000 |  |
| 11 | โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10030 บ้านเมืองบัว – บ้านกระเบื้องใหญ่ ตำบลเมืองบัว,กระเบื้อง อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ช่วงที่ 1 กม. 0+200 ถึง กม. 1+250 ระยะทาง 1.050 กิโลเมตรผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตรช่วงที่ 2 กม.ที่ 1+250 ถึง กม.1+875 ระยะทาง 0.625 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ - เมตร ระยะทางรวม 1.675 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,150ตารางเมตร ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566 หน้า 166 ข้อ 215) | 6,800,000 |  |
| 12 | โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ รหัสสายทาง สร.ถ. 10133 บ้านรุน – บ้าน โคกสองสี ตำบลบักได อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ **ตอนที่ 1**  ช่วงกม.0+022 ถึง กม.1+180 ระยะทาง 1.158 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 9,264 ตารางเมตร  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 2/2567 หน้า 1 ข้อ 2) | 5,030,000 |  |

* 5 -

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **งบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| 13 | โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ รหัสสายทาง สร.ถ.10133 บ้านรุน – บ้าน โคกสองสี ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์  **ตอนที่ 2**  ช่วงกม. 1+675 ถึง กม.2+600 ระยะทาง 0.925 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 7,400 ตารางเมตร (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 2/2567 หน้า 1 ข้อ 2) | 4,070,000 |  |
|  | **รวมงบประมาณทั้งสิ้น** | **98,000,000** |  |

**อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมตามมติที่ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนสุรินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 วันที่ 29 มีนาคม 2567**